**ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ НА EFL7.0**



**Питание (фишка 1):**

1.Коричневый+

2.Синий-

**Клапан (фишка 2):**

1. Жёлтый - общий

2. Синий - большой ход

3. Коричневый - малый ход + мотор

**LLS-RS485 интерфейс для подключения датчиков уровня топлива (Фишка 3)**

LLS:

1.Розовый+

2.Серый-

3.ЖёлтыйА

4.РозовыйБ

**Подключение терминала мониторинга (фишка 4):**

1.Красный+

2.Серый -

3.Желтый -А485

4.Розовый -В485

5.Белый -вход(in4)

6.Коричневый -вход(in0)

7. Зеленый-выход(OUT0)

 8.Синий-1-wire