Настройка Смарт S-2433 и датчика вибрации.

В серии устройств S-243x входы универсальные (в отличае от старых линеек S-23xx и S-24xx). Поэтому теперь для входа №2 нужно выбирать в протоколе FLEX напряжения, частоты и импульсов с номером 2

Необходимо поставить галочки во всех трех полях. При запросе телеметрии прибора, на втором входе должно быть значение частоты:

