Для запуска тарировки на тарировочной станции, из основного меню вначале необходимо нажать клавишу \* (звезда), затем, одновременно клавиши «1» и «3», чтобы перейти в настройки. Далее, нажатием клавиши «3» осуществляется переход в параметры группы С, и после, путем нажатия клавиши «6», необходимо дойти до параметра под номером 17. Нажатием клавиши «9» в 17-ом параметре выставляется единица. Таким образом, станция переводится в режим тарирования.

Для выхода в основное меню нужно вновь нажать клавишу \*.

Теперь, при нажатии клавиши \* будет произведен переход в настройку параметров тарирования. Первые три цифры — время паузы между проливами, вторые три цифры — проливаемая доза.

Для старта тарировки нужно нажать клавишу # (решетка).

По окончанию тарировки, нажатием клавиши \* нужно выйти в основное меню, и после чего последовательно нажать \*, а затем одновременно «1» и «3» для перехода в настройки. После этого, нажатием клавиши «3» перейти в параметры группы С, и далее, нажатием «6» дойти до пункта под номером 6. Нажатием клавиши «9» будет произведена выгрузка тарировки в программу Easy Report. После чего тарировку можно сохранить на ПК.